
Bonjour,

Je ne sais pas si il est possible de cocher verrouiller la rotation par défaut à mon avis ce n’est pas possible.


Mais voici comment moi je fais.

1-je mets mes contraintes sans m’occuper de verrouiller la rotation.

2- une fois terminé dans le featuremanager dans la barre de filtre je tape « coax »



Et la si tu vas dans le dossier des contraintes en bas de l’arbre n’apparait que les contraintes de coaxialités.



Donc à présent facile de sélectionner tous puis clic droit et verrouiller la rotation de cette façon tu peux verrouiller x contraint en deux trois clic.

Que la force soit avec toi.